נורדקו – חיפוי קיר

# מילואות צמר עץ

מערכת תקרת תותב אקוסטית לא פריקה הכוללת מילואות צמר עץ בגוון טבעי או גוון צבע לפי דרישה, במידות 600x1200 מ"מ, עובי המילואות 25 מ"מ, משקל 11.5 ק"ג למ"ר, התנגדות טרמית 0.35 K/W ,דרגת נדיפות M1 עובי הסיבים 1מ"מ, על גבי המילואות יונח בידוד אקוסטי ( צמר זכוכית) מתוצרת URSA, במשקל מרחבי 24 ק"ג/מ"ק בעובי 50 מ"מ מדגם TF -R2 הכולל גיזה בגוון שחור, המערכת תותקן לפי הוראות יצרן מס' p-11 ותכלול מערכת נושאת מפלדה מגולוונת מדגם CD-47 מתוצרת "הכט-אפרים" המתלים מדגם Click Fix תוצרת חברת KIMMLE גרמניה, המקבעים העליונים יאושרו על ידי מהנדס מבנים, התנהגות בשריפה של המערכת תעמוד בדרישות ת"י 921.