**אולימפוס – NITTOBU – יבואן הכט&אפרים**

אלמנט אקוסטי צף, תלוי באמצעות מחברים ייעודיים נראים למחצה, אנכית או אופקית, מאפשר להגדיר אזורים באמצעות ריחוף קירי ותקרתי, כושר בליעת רעש ופיזור אור גבוהים, בעל צורות גאומטריות שונות, חיתוך קמור וקעור בציר אחד או שניים, מגוון צבעים, עובי 40 מ"מ, (משקל 1 מ"ר 4.5 ק"ג) החזר אור 85% לפחות, פיזור אור, 97% לפחות גוו לבן GW, מקדם הנחתת רעש 0.95, יש לחשב את זמן ההדהוד הצפוי ע"י שטח בליעה אקוויוולנטי בסאבין בהתאם למרחק האופקי בין האלמנטים ולגובה מתקרת הרקע ( 2sabin – 500Hz. – 1000 o.d.s. ) כל הצבעים על בסיס מים, עמידות בדרישות ת"י 921 לפי ת"י 755, התקנה לפי הוראות יצרן, המקבעים העליונים יסופקו ע"י המתקין ויאושרו ע"י מהנדס מבנים.