X LOCK – הכט-אפרים

# אריחי מתכת חצי נסתר

מערכת תקרת תותב ממתכת, אריחים מדגם XLOCK 1522 מתוצרת חברת "הכט-אפרים" ישראל, הרכב מתכת מגולוונת בעובי 0.6 מ"מ, 100 ג"ר אבץ לפחות, גמר איבוק אלקטרוסטטי אפוקסי בעובי 80 מיקרון לפחות, גוון לפי RAL 20% ברק גמר מט, צבע לפי דרישת האדריכל בהתאם לקטלוג הצבעים של היצרן, במידות 600 מ"מ רוחב, אורך 600 מ"מ, בגב האריח תודבק גיזת צמר זכוכית מדגם "Royalin" בעובי 0.2 מ"מ משקל 60 ג"ר/מ"ק בצבע לבן/שחור כולל מערכת תלייה T24 cx (דצימאלי)התקנה ע"פ הוראות יצרן( מרחק בין מנשאים ראשיים 600 מ"מ ), המקבעים העליונים יאושרו על ידי מהנדס מבנים, התנהגות בשריפה של המערכת תעמוד בדרישות ת"י 921, דגם החירור ע"פ קטלוג הכט אפרים 1522, בתוספת בידוד בגוון שחור צמר זכוכית תוצרת URSA