CEWOOD - סלובקיה

# מילואות צמר עץ

מערכת תקרת תותב אקוסטית לא פריקה הכוללת מילואות צמר עץ בגוון שחור במידות 600x1200 מ"מ, עובי המילואות 25 מ"מ, משקל 11.5 ק"ג למ"ר, התנגדות טרמית 0.35 K/W ,דרגת נדיפות M1 עובי הסיבים 1מ"מ, על גבי המילואות יונח בידוד אקוסטי ( צמר זכוכית) מתוצרת URSA, במשקל מרחבי 24 ק"ג/מ"ק בעובי 50 מ"מ מדגם TF -R2 הכולל גיזה בגוון שחור, המערכת תותקן לפי הוראות יצרן מס' p-11 ותכלול מערכת נושאת מפלדה מגולוונת מדגם CD-47 מתוצרת "הכט-אפרים" המתלים מדגם Click Fix תוצרת חברת KIMMLE גרמניה, המקבעים העליונים יאושרו על ידי מהנדס מבנים, התנהגות בשריפה של המערכת תעמוד בדרישות ת"י 921.