אריח תקרה אקוסטי מסוג סיירה מונח/חצי שקוע עשוי סיבים מינרליים, פני האריח בעל טקסטורה עדינה חירור סיכה לא כיווני, בצבע לבן במידות 610x610 / 600x600 מ"מ, שפות האריח ישרות להתאמה מושלמת עם מערכת תלייה T24CX / T15CX / F.L "הכט‑אפרים" גלויה לעין. רמת הנחתת רעש NRC=0.50 , רמת בלימת רעש CAC=26, סיווג אש 5.4.3 בהתאם לת"י 755 מת"י, החזר אור 0.82 , אריח מדגם סיירה מונח תוצרת חב' ניטובו (NITTOBU), יבואן "הכט‑אפרים 2002 " בע"מ. התקרות יותאמו לת"י 5103 "תקרות תותב פריקות" חלקים 1-2-3.