Hook On NET – הכט-אפרים

# מגשי מתכת Expanded Mesh

מערכת תקרת מתכת מגשים מדגם Hook On Corridor NET מתוצרת חברת "הכט-אפרים" ישראל, הרכב מתכת מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ, 120 ג"ר אבץ לפחות, גמר איבוק אלקטרוסטטי בעובי 80 מיקרון לפחות, גוון לפי RAL 10% ברק גמר מט, צבע לפי דרישת האדריכל בהתאם לקטלוג הצבעים של היצרן, במידות 300 מ"מ רוחב, אורך עד 2400 מ"מ, כולל מערכת תלייה מפלדה HOC-030240התקנה ע"פ הוראות יצרן, המקבעים העליונים יאושרו על ידי מהנדס מבנים, התנהגות בשריפה של המערכת תעמוד בדרישות ת"י 921, דגם הרשת ע"פ קטלוג הכט אפרים , בתוספת בידוד בגוון שחור צמר זכוכית תוצרת URSA, לחילופין אריח תקרתי מצמר זכוכית בגוון שחור תוצרת NITTOBU דגם גרפיט, לחילופי חילופין QUITESPACE PANEL מתוצרת AUTEX אנגליה.